**ПАМЯТКА**

# по мерам безопасности для населения, проживающего вблизи аммиакопровода

Аммиак относится к токсичным веществам, при атмосферном давлении – бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта. При малых концентрациях в воздухе раздражает слизистые оболочки и дыхательные пути, вызывая кашель или першение в горле. При попадании на тело жидкого аммиака возможен химический ожог и обморожение.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

В охранных зовах трубопровода запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к их повреждению, в частности:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно измерительные пункты;

 открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,- ограждений узлов линейной аппаратуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

на речных переходах бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и трапами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

разводить огонь, и размещать какие либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

возводить любые постройки сооружения на расстоянии ближе 1000 метров от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

производить всякого рода открытые, подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плакировку грунта;

По вопросу получения согласований на выполнение работ в охранной и буферной зоне аммиакопровода обращайтесь по адресу: 410062 г. Саратов, ул. Московское шоссе 4, «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» служба эксплуатации.

НАДО ПОМНИТЬ

Услышав сообщение об аварии, или ощутив запах аммиака (подобен запаху нашатырного спирта), людям, находящимся в домах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, двери, дымоход, завесить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или простынями, выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в печах, при возможности сообщить соседям об опасности. Одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть загазованную зону, Необходимо помнить, что время от подачи сигнала до прихода облака заражённого воздуха крайне ограничено.

Если Вы почувствовали запах аммиака и отсутствует возможность укрыться в помещении, необходимо как можно быстрее выйти из загазованной зоны, направление выхода должно быть перпендикулярно движению ветра (под прямым углом к линии перемещения аммиачного облака).

При безветренней погоде пары аммиака распространяются из мест утечки медленно по кольцу, в этом случае необходимо удаляться в любую сторону от аварийного участка, при возможности, защитив органы дыхания, закрыть нос и рот любой тканью смоченной водой.

Если облако аммиака застало Вас на открытой местности, и Вы не успели уйти из загазованной зоны, следует закрыть нос и рот тканью, лучше всего смоченной водой, лечь на землю, прижавшись к ней лицом, стараться вдыхать воздух от самой земли. После выхода из загазованной зоны следует подышать воздухом с примесью паров (аэрозоли) уксуса или лимонной кислоты и обратиться к врачу.

При попадании жидкого аммиака на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть поражённое место обильной струёй воды в течение нескольких минут.

Если Вы почувствовали запах аммиака или увидели посторонних лиц на территории наземных сооружений аммиакопровода, просим немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы или диспетчеру аммиакопровода по телефону 8 - (845-2) 63 - 26 - 55 круглосуточно.

*М.В.Садчиков*

*Глава Пугачевского*

*муниципального* *района,*

*председатель КЧС и ОПБ*